ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 ΦΟΡΕΑ

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Της επιχείρησης …………………………………………………….…………………………………… µε έδρα στ… ………………………………………………………. οδός ………………………..………………… ……….αριθµ. ……...Τ.Κ………………………. Τηλ.: ……………………………… τηλ. Κινητό………………..……. Fax: …………………….

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισµού που αναγράφεται στον τίτλο και των λοιπών στοιχείων της µελέτης και της δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά.

**ΟΜΑΔΑ 1: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (lt ή kg)** | **ΠΟΣΟΤΗΤA (τεμ.)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt ή kg)** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€/lt ή €/kg)** | **ΣΥΝΟΛΟ (€)** |
| 1 | Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 5W-30 (πλήρως συνθετικό) | Δοχείο | 4 | 12 | 48 |  |  |
| 2 | Λιπαντικό μηχανής βενζινοκινητήρων SAE 10W-40 (απλό) | Βαρέλι  | 208 | 5 | 1.040 |  |  |
| 3 | Συνθετικό λιπαντικό σύγχρονων πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 | Βαρέλι | 208 | 7 | 1.456 |  |  |
| 4 | Συνθετικό λιπαντικό παλαιότερης τεχνολογίας πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 | Βαρέλι | 208 | 8 | 1.664 |  |  |
| 5 | Λιπαντικό βαρέων πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 (ημισυνθετικό) | Βαρέλι  | 208 | 20 | 4.160 |  |  |
| 6 | Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 (απλό) | Βαρέλι | 208 | 10 | 2.080 |  |  |
| 7 | Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων μετάδοσης SAE 10W-30 (universal tractror transmission oil) | Δοχείο | 20 | 9 | 180 |  |  |
| 8 | Λιπαντικό μειωτήρων (βαλβολίνη) SAE 75W-80  | Βαρέλι | 208 | 4 | 832 |  |  |
| 9 | Λιπαντικό μειωτήρων (βαλβολίνη) SAE 80W-90 υπερενισχυμένο | Βαρέλι  | 208 | 5 | 1.040 |  |  |
| 10 | Αντιψυκτικό - αντιθερμικό διάλυμα αιθυλενογλυκόλης (έτοιμο προς χρήση) | Βαρέλι  | 210 | 6 | 1.260 |  |  |
| 11 | Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων HLP 46 | Βαρέλι  | 208 | 7 | 1.456 |  |  |
| 12 | Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων HLP 68 | Βαρέλι  | 208 | 7 | 1.456 |  |  |
| 13 | Γράσο βάσης ασβεστίου γενικής χρήσης | Βαρέλι  | 180 | 2 | 360 |  |  |
| 14 | Γράσο βάσης λιθίου γενικής χρήσης  | Βαρέλι  | 180 | 2 | 360 |  |  |
| 15 | Ad-Blue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας) | Δοχείο | 10 | 800 | 8.000 |  |  |
| 16 | Συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης για δίχρονους κινητήρες παντός τύπου (λάδι μίξης) | Δοχείο  | 1 | 50 | 50 |  |  |
| 17 | Λιπαντικό τετράχρονων κινητήρων δικύκλων τύπου scooter SAE 10W/40 (ημισυνθετικό) | Δοχείο  | 1 | 50 | 50 |  |  |
| 18 | Λιπαντικό τετράχρονων κινητήρων δικύκλων SAE 20W/50 (ημισυνθετικό) | Δοχείο  | 1 | 30 | 30 |  |  |
| 19 | Λάδι αλυσίδας αλυσοπρίονων | Δοχείο | 5 | 15 | 75 |  |  |
| 20 | Λιπαντικό κινητήρων κουρευτικών μηχανών γκαζόν | Δοχείο | 4 | 20 | 80 |  |  |
| 21 | Αντισκωριακό σπρέι | Φιαλίδιο | 0,33 | 55,0 | 18,15 |  |  |
| 22 | Σπρέι καθαρισμού επαφών  | Φιαλίδιο | 0,40 | 35 | 14 |  |  |
| 23 | Υγρό μπαταρίας | Δοχείο | 0,45 | 180 | 81 |  |  |
| 24 | Υγρό φρένων DOT4 | Δοχείο | 0,25 | 240 | 60 |  |  |
| 25 | Λιπαντικό υδραυλικού τιμονιού ATF-A (ΚΟΚΚΙΝΟ) | Δοχείο | 1 | 48 | 48 |  |  |
| 26 | Συνθετικό Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων Βαρέων οχημάτων SAE 10W-30 | Βαρέλι | 208 | 2 | 416 |  |  |
| 27 | Λιπαντικό SAE 75W-80 (σασμάν) | Βαρέλι | 208 | 1 | 208 |  |  |
| 28 | Λιπαντικό SAE 85W-140 (διαφορικό) | Βαρέλι | 208 | 1 | 208 |  |  |
| **Σύνολο 1** |  |
| **ΦΠΑ 24 %** |  |
| **Σύνολο ομάδα 1** |  |

**ΟΜΑΔΑ 2: Λιπαντικά για μηχανήματα έργου τύπου JCB (χωματουργικά)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (lt ή kg)** | **ΠΟΣΟΤΗΤA (τεμ.)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt ή kg)** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€/lt ή €/kg)** | **ΣΥΝΟΛΟ (€)** |
| 1 | Λιπαντικό σασμάν μηχανημάτων έργου τύπου JCB Transmission Fluid EP 10W | Δοχείο  | 20 | 15 | 300 |  |  |
| 2 | Λιπαντικό εμβαπτιζόμενων φρένων μηχανημάτων έργου τύπου JCB Hydraulic Fluid HP 15 | Δοχείο  | 1 | 80 | 80 |  |  |
| 3 | Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP 90 | Δοχείο  | 20 | 15 | 300 |  |  |
| 4 | Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP Plus  | Δοχείο  | 20 | 15 | 300 |  |  |
| 5 | Λιπαντικό σύγχρονων κινητήρων μηχανημάτων έργου τύπου JCB ENGINE OIL UP 10W30 | Δοχείο  | 20 | 30 | 600 |  |  |
| **Σύνολο 2** |  |
| **ΦΠΑ 24 %** |  |
| **Σύνολο ομάδα 2** |  |

**ΟΜΑΔΑ 3 – Βιοαποικοδομήσιμα Λιπαντικά**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (lt ή kg)** | **ΠΟΣΟΤΗΤA (τεμ.)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt ή kg)** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€/lt ή €/kg)** | **ΣΥΝΟΛΟ (€)** |
| 1 | Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46 | Βαρέλι  | 208 | 7 | 1.456 |  |  |
| 2 | Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 | Βαρέλι  | 208 | 7 | 1.456 |  |  |
| 3 | Βιοαποκοδομήσιμο Συνθετικό Γράσο βάσης Σουλφωνικού Ασβεστίου NLGI 2 | Βαρέλι  | 16 | 45 | 720 |  |  |
| **Σύνολο 3** |  |
| **ΦΠΑ 24 %** |  |
| **Σύνολο ομάδα 3** |  |

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και µμηχανημάτων του δήμου µε το άνωθεν τιμολόγιο προσφοράς.

|  |
| --- |
| Αγρίνιο / / 2024 |
| Ο προσφέρων |
|  |  |
| (Υπογραφή - Σφραγίδα) |